**FiberLert™ Canlı Fiber Dedektörü**

|  |  |
| --- | --- |
| **FiberLert™ Canlı Fiber Dedektörü**  *Pratik, Kompakt Fiber Sorun Giderme Cihazı*  Model Numarası: FIBERLERT-125 | |
| 10 kelime | Bağlantı noktalarını, kabloları ve polaritenin test edilmesine yönelik aktif fiber sinyalleri tespit eder. |
| 25 kelime | FiberLert™ Canlı Fiber Dedektörü, fiber etkinliğini, etkin kablolardaki polariteyi ve bağlantıyı hızlıca kontrol etmenize imkan tanır. Cep boyutundaki bu araç, tekli mod, çoklu mod UPC ve APC ara kablolarını ve bağlantı noktalarını kontrol eder. |
| 50 kelime | Fiber etkinliği, polariteyi ve bağlantıyı hızlıca kontrol edin. Kurulum veya yorumlama gerektirmez. Fiber uç yüzünün veya bağlantı noktasının önüne yerleştirin. Işık ve ses etkin fiberi işaret eder. Cep boyutundaki bu araç, "temassız" / kirletici olmayan dedektör kullanarak tekli mod, çoklu mod UPC ve APC ara kablolarını ve bağlantı noktalarını kontrol eder |
| 100 kelime | Fiber etkinliği, polariteyi ve bağlantıyı hızlıca kontrol edin. Fiber uç yüzünün veya bağlantı noktasının önüne yerleştirin; bir ışık ve ses etkin fiberi (850 nm - 1.625 nm) belirtir. Kurulum veya yorumlama gerektirmez. Cep boyutundaki bu araç, "temassız" / kirletici olmayan dedektör ile tekli mod, çoklu mod UPC ve APC ara kablolarını ve bağlantı noktalarını kontrol eder. LightBeat™ özelliği LED'i yakarak çalışma durumunun etkin ve pilin iyi durumda olduğunu belirtir. Pil ömrünü (2xAAA dahildir) uzatmak için beş dakika hiçbir işlem yapılmaması durumunda bir zamanlayıcı FiberLert™ özelliğini kapatır. Sağlam tasarım işlevsel bir cep klipsi içerir ve iki yıllık garantiyle desteklenir. |
| 5 madde | * Tekli mod ve çoklu mod fiber dalga boylarında optik gücü algılar (yaklaşık 850 - 1.625 nm termal aralığında) * Kurulum veya yorumlama gerektirmez. Işık ve ses, optik sinyalin varlığını belirtir * "Temassız" dedektör kirlilik ve hasar riskini azaltır; bağlantı noktaları ve ara kablolar, SM, MM, UPC ve APC bağlantıları için uygundur * LightBeat™ yanarak çalışma ve pil durumunu belirtir; pili korumak için beş dakika sonra kapanır (2xAAA dahildir) * İki yıl garanti |

|  |  |
| --- | --- |
| **Model** | **Açıklama** |
| FIBERLERT-125 | FiberLert, 850 NM İLA 1.625 NM CANLI FİBER DEDEKTÖRÜ (2 AAA Alkalin pille birlikte gelir) |
|  |  |